Zał. Nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia

**Remont 6 łazienek, w tym jedna łazienka na parterze dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku szkoły na pionie od strony windy w ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków** DOKUMENTACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARYCH W BUDYNKU ZSiP CNS W KRAKOWIE, UL. TYNIECKA 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa**  | **Ilość**  | **Jednostka**  | **Opis**  |
| **1.**  | **Płytki ścienne**  | **198**  | **m2**  | **Płytki ścienne o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥III, o grubości ≥ 8mm, w dwóch odcieniach szarości: jasnym i średnim** **(szczegóły rozkładu płytek na wizualizacjach)**  |
| **2.**  | **Płytki podłogowe**  | **55,5**  | **m2**  | **Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥IV, antypoślizgowość ≥ R10, o grubości ≥ 8mm, w jasnym odcieniu szarości**  |
| **3.**  | **Umywalka**  | **5**  | **szt.**  | **Umywalka o wymiarach ok. 90x50 cm z dwoma otworami na baterie**  |
| **4.**  | **Umywalka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością**  | **1**  | **szt.**  | **Przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową umywalka o wymiarach ok.55x55 cm**  |
| **5.**  | **Pisuar**  | **6**  | **szt.**  | **Pisuar ceramiczny z odpływem poziomym/pionowym**  |
| **6.**  | **Kompakt WC**  | **9**  | **szt.**  | **Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą**  |
| **7.**  | **Kompakt WC przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością**  | **1**  | **szt.**  | **Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową**  |
| **8.**  | **Lustro**  | **5**  | **szt.**  | **Prostokątne lustro o wymiarach ok. 50x80 cm**  |
| **9.**  | **Lustro**  | **1**  | **szt.**  | **Kwadratowe lustro o wymiarach ok. 50x50 cm z zestawem dla lustra uchylnego**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.**  | **Kabina sanitarna**  | **9**  | **szt.**  | **Wykonane z laminowanych płyt LPW lub MDF o grubości 1,8 cm kabiny sanitarne o wymiarach zgodnych z projektem, zapewniające ok. 15 cm prześwit nad podłogą, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem , konstrukcja zabudowy nierdzewna , okucia nierdzewne** |
| **11**  | **Przegroda między pisuarowa**  | **6**  | **szt.**  | **Wykonane z płyty HPL przegrody o wymiarach ok. 30x70 cm, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem** **Okucia nierdzewne** |
| **12**  | **Uchwyt przy umywalce**  | **1** | **szt.**  | **Uchwyt umywalkowy półokrągły stały 70 cm (nierdzewny)** |
| **13** | **Uchwyt przy umywalce - uchylny** | **1** | **szt.** | **nierdzewny** |
| **14**  | **Uchwyt przy pisuarze**  | **2**  | **szt.**  | **Uchwyt prosty 30 cm (nierdzewny)** |
| **15**  | **Uchwyt przy toalecie**  | **1**  | **szt.**  | **Uchwyt montowany do podłogi, stały, o wysokości** **70 cm (nierdzewny)** |
| **16**  | **Uchwyt przy toalecie uchylny**  | **1**  | **szt.**  | **Uchwyt uchylny mocowany do ściany do podłogi o wysokości 70 cm (nierdzewny)** |
| **17**  | **Dozownik na mydło**  | **6**  | **szt.**  |  **Dozownik z tworzywa ABS, ścienny**  |
| **18**  | **Suszarka do rąk**  | **6**  | **szt.**  | **Włączana automatycznie suszarka,** **obudowa z tworzywa ABS**  |
| **19**  | **Pojemnik na papier toaletowy**  | **10**  | **szt.**  | **Pojemnik wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku wykonany z tworzywa ABS** **zamykany na kluczyk**  |
| **20**  | **Farba lateksowa**  | **174**  | **m2**  | **Farba lateksowa klasa I, kolor biały**  |