DOKUMENTACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARYCH W BUDYNKU ZSiP CNS W KRAKOWIE, UL. TYNIECKA 6

Usunięcie awarii związanej z kanalizacją i wykonanie remontu 4 sanitariatów oraz pomieszczenia w budynku szkoły w ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka** | **Opis** |
| **1.** | **Płytki ścienne** | **98** | **m2** | **Płytki ścienne o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, odporność na ścieranie ≥III, antypoślizgowość ≥ R9, o grubości ≥ 8mm, w odcieniu szarości** |
| **2.** | **Płytki podłogowe** | **30** | **m2** | **Płytki podłogowe o wymiarach 60x60 cm lub 30x60 cm, odporność na ścieranie ≥IV, antypoślizgowość ≥ R10, o grubości ≥ 8mm, w odcieniu szarości** |
| **3.** | **Umywalka** | **4** | **szt.** | **Umywalka ceramiczna skompletowana z postumentem i wyposażona w baterię** |
| **4.** | **Kompakt WC** | **8** | **szt.** | **Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa “duroplast”, wolno opadającą** |
| **5.** | **Bidet lub bateria bidetowa z wężem** | **1** | **szt.** | **Ceramiczny bidet wyposażony w baterię lub podtynkowa bateria bidetowa wyposażona w wąż prysznicowy do użycia z muszlą WC** |
| **6.** | **Pisuar** | **1** | **szt.** | **Pisuar ceramiczny z odpływem poziomym/pionowym** |
| **5.** | **Lustro** | **4** | **szt.** | **Prostokątne lustro o wymiarach ok. 50x80 cm** |
| **6.** | **Kabina sanitarna** | **8** | **szt.** | **Wykonane z laminowanych płyt LPW lub MDF o grubości 1,8 cm kabiny sanitarne, zapewniające ok. 15 cm prześwit nad podłogą, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem** |
| **7.** | **Dozownik na mydło** | **4** | **szt.**  |  **Dozownik z tworzywa ABS, ścienny** |
| **8.** | **Pojemnik na papier toaletowy** | **8** | **szt.** | **Pojemnik wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku wykonany z tworzywa ABS****zamykany na kluczyk** |
| **9.** | **Farba lateksowa** | **120** | **m2** | **Farba lateksowa klasa I, kolor biały** |
| **10.** | **Drzwi** | **4** | **szt.** | **Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą, drzwi płytowe z kratką wentylacyjną lub podcięciem** |
| **11.** | **Lakier do parkietu** | **20** | **m2** | **Lakier do parkietu o podwyższonej ścieralności** |